{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["出厂水月报-43项","管网水7项","管网水月报-43+3项"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出厂水月报-43项","index":0,"n_rows":112,"n_cols":7,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[4,0,4,5],[44,0,44,5],[49,0,49,5],[104,0,104,5],[109,0,109,5],[110,0,110,5],[111,0,111,5]]}
["吴江区出厂水水质月报（2025-10）"]
["序号","检测项目名称","采样地点","吴江一水厂","吴江二水厂","《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）               标准限值","合格情况"]
[null,null,"采样时间","2025.10.6","2025.10.6"]
[null,null,"样品形状","无色透明","无色透明"]
["一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","未检出","未检出","不应检出","合格"]
[2,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","未检出","未检出","不应检出","合格"]
[3,"菌落总数","CFU/mL","未检出","未检出","≤100","合格"]
[4,"砷","mg/L",0.0006,0.0005,"≤0.01","合格"]
[5,"镉","mg/L","<0.0005","<0.0005","≤0.005","合格"]
[6,"铬（六价）","mg/L","<0.004","<0.004","≤0.05","合格"]
[7,"铅","mg/L","<0.0025","<0.0025","≤0.01","合格"]
[8,"汞","mg/L","<0.00004","<0.00004","≤0.001","合格"]
[9,"氰化物","mg/L","<0.002","<0.002","≤0.05","合格"]
[10,"氟化物","mg/L",{"v":0.35,"d":"0.350"},0.364,"≤1.0","合格"]
[11,"硝酸盐（以N计）","mg/L",0.112,0.206,"≤10","合格"]
[12,"三氯甲烷","mg/L",0.00023,0.000151,"≤0.06","合格"]
[13,"一氯二溴甲烷","mg/L",0.000615,0.000664,"≤0.1","合格"]
[14,"二氯一溴甲烷","mg/L",0.000362,0.00037,"≤0.06","合格"]
[15,"三溴甲烷","mg/L",4.44E-4,0.000663,"≤0.1","合格"]
[16,"三卤甲烷","/",0.02,0.02,"≤1","合格"]
[17,"二氯乙酸","mg/L","<0.0037","<0.0037","≤0.05","合格"]
[18,"三氯乙酸","mg/L","<0.0044","<0.0044","≤0.1","合格"]
[19,"溴酸盐","mg/L","<0.005","<0.005","≤0.01","合格"]
[20,"亚氯酸盐","mg/L","<0.0024","<0.0024","≤0.7","合格"]
[21,"氯酸盐","mg/L",0.006,0.01,"≤0.7","合格"]
[22,"色度","度","<5","<5","≤15","合格"]
[23,"浑浊度","NTU",0.14,0.19,"≤1","合格"]
[24,"臭和味","/","0级","0级","无异臭、异味","合格"]
[25,"肉眼可见物","/","无","无","无","合格"]
[26,"pH","/",7.44,7.47,"6.5～8.5","合格"]
[27,"铝","mg/L",0.06,0.058,"≤0.2","合格"]
[28,"铁","mg/L","<0.03","<0.03","≤0.3","合格"]
[29,"锰","mg/L","<0.01","<0.01","≤0.1","合格"]
[30,"铜","mg/L","<0.05","<0.05","≤1.0","合格"]
[31,"锌","mg/L","<0.05","<0.05","≤1.0","合格"]
[32,"氯化物","mg/L",52.4,44.1,"≤250","合格"]
[33,"硫酸盐","mg/L",56.4,41.5,"≤250","合格"]
[34,"溶解性总固体","mg/L",236,225,"≤1000","合格"]
[35,"总硬度（以CaCO3计）","mg/L",144,161,"≤450","合格"]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L",2.69,1.34,"≤3","合格"]
[37,"氨（以N计）","mg/L","<0.02","<0.02","≤0.5","合格"]
[38,"总α放射性","Bq/L","<0.005","<0.005","≤0.5","合格"]
[39,"总β放射性","Bq/L",0.12,0.15,"≤1","合格"]
["二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标"]
[40,"游离氯","mg/L",0.98,0.87,"0.3~2","合格"]
[41,"总氯","mg/L",1.12,0.97,"0.5~3","合格"]
[42,"臭氧","mg/L","/","/","/","/"]
[43,"二氧化氯","mg/L","/","/","/","/"]
["二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水水质扩展指标"]
[44,"贾第鞭毛虫","个/10L",0,0,"＜1","合格"]
[45,"隐孢子虫","个/10L",0,0,"＜1","合格"]
[46,"锑","mg/L",0.0013,0.0009,0.005,"合格"]
[47,"钡","mg/L",0.059,0.073,0.7,"合格"]
[48,"铍","mg/L","<0.0002","<0.0002",2E-3,"合格"]
[49,"硼","mg/L","<0.20","<0.20",1,"合格"]
[50,"钼","mg/L","<0.005","<0.005",0.07,"合格"]
[51,"镍","mg/L",0.00071,0.00036,0.02,"合格"]
[52,"银","mg/L","<0.0025","<0.0025",0.05,"合格"]
[53,"铊","mg/L","<0.00001","<0.00001",1E-4,"合格"]
[54,"硒","mg/L","<0.0004","<0.0004",0.01,"合格"]
[55,"高氯酸盐","mg/L","<0.007","<0.007",0.07,"合格"]
[56,"二氯甲烷","mg/L","<0.00012","<0.00012",0.02,"合格"]
[57,"1,2-二氯乙烷","mg/L","<0.00024","<0.00024",0.03,"合格"]
[58,"四氯化碳","mg/L","<0.0000056","<0.0000056",2E-3,"合格"]
[59,"氯乙烯","mg/L","<0.00068","<0.00068",1E-3,"合格"]
[60,"1,1-二氯乙烯","mg/L","<0.00048","<0.00048",0.03,"合格"]
[61,"1,2-二氯乙烯（总量）","mg/L","<0.00036","<0.00036",0.05,"合格"]
[62,"三氯乙烯","mg/L","<0.000031","<0.000031",0.02,"合格"]
[63,"四氯乙烯","mg/L","<0.0000079","<0.0000079",0.04,"合格"]
[64,"六氯丁二烯","mg/L","<0.00044","<0.00044",0.0006,"合格"]
[65,"苯","mg/L","<0.00016","<0.00016",0.01,"合格"]
[66,"甲苯","mg/L","<0.00044","<0.00044",0.7,"合格"]
[67,"二甲苯（总量）","mg/L","<0.00058","<0.00058",0.5,"合格"]
[68,"苯乙烯","mg/L","<0.00016","<0.00016",0.02,"合格"]
[69,"氯苯","mg/L","<0.00016","<0.00016",0.3,"合格"]
[70,"1,4-二氯苯","mg/L","<0.00029","<0.00029",0.3,"合格"]
[71,"三氯苯（总量）","mg/L","<0.000022","<0.000022",0.02,"合格"]
[72,"六氯苯","mg/L","<0.00025","<0.00025",1E-3,"合格"]
[73,"七氯","mg/L","<0.0002","<0.0002",0.0004,"合格"]
[74,"马拉硫磷","mg/L","<0.0004","<0.0004",0.25,"合格"]
[75,"乐果","mg/L","<0.0004","<0.0004",0.006,"合格"]
[76,"灭草松","mg/L","<0.00001","<0.00001",0.3,"合格"]
[77,"百菌清","mg/L","<0.00042","<0.00042",0.01,"合格"]
[78,"呋喃丹","mg/L","<0.00005","<0.00005",0.007,"合格"]
[79,"毒死蜱","mg/L","<0.0004","<0.0004",0.03,"合格"]
[80,"草甘膦","mg/L","<0.025","<0.025",0.7,"合格"]
[81,"敌敌畏","mg/L","<0.0004","<0.0004",1E-3,"合格"]
[82,"莠去津","mg/L","<0.0005","<0.0005",2E-3,"合格"]
[83,"溴氰菊酯","mg/L","<0.00101","<0.00101",0.02,"合格"]
[84,"2,4-滴","mg/L","<0.00001","<0.00001",0.03,"合格"]
[85,"乙草胺","mg/L","<0.00002","<0.00002",0.02,"合格"]
[86,"五氯酚","mg/L","<0.00099","<0.00099",0.009,"合格"]
[87,"2,4,6-三氯酚","mg/L","<0.0004","<0.0004",0.2,"合格"]
[88,"苯并[a]芘","mg/L","<0.0000028","<0.0000028",1e-05,"合格"]
[89,"邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯","mg/L","<0.00041","<0.00041",0.008,"合格"]
[90,"丙烯酰胺","mg/L","<0.00005","<0.00005",0.0005,"合格"]
[91,"环氧氯丙烷","mg/L","<0.00006","<0.00006",0.0004,"合格"]
[92,"微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时）","mg/L","<0.00006","<0.00006",1E-3,"合格"]
[93,"钠","mg/L",39.4,32.4,200,"合格"]
[94,"挥发酚类（以苯酚计）","mg/L","<0.002","<0.002",2E-3,"合格"]
[95,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","<0.05","<0.05",0.3,"合格"]
[96,"2-甲基异莰醇","mg/L","<0.0000022","<0.0000022",1e-05,"合格"]
[97,"土臭素","mg/L","<0.0000038","<0.0000038",1e-05,"合格"]
["二、苏地标非常规指标",{"$nulls":5},"合格"]
[98,"甲醛","mg/L","<0.05","<0.05",0.9,"合格"]
[99,"三氯乙醛","mg/L",0.003,2E-3,0.1,"合格"]
[100,"亚硝酸盐","mg/L","<0.001","<0.001",1,"合格"]
[101,"总有机碳","mg/L",1.54,2.15,5,"合格"]
["备注："]
["1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。"]

{"sheet":"管网水7项","index":1,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,8,3,8],[1,9,3,9],[4,0,4,8],[11,0,11,9],[13,0,13,8],[14,0,14,8],[15,0,15,8]]}
["吴江区管网水水质月报（2025-10）"]
["序号","检测项目名称","采样地点","吴江区第四人民医院","震泽农贸市场","八都社区","庙港实验小学","庙港卫生院","《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值","合格情况"]
[null,null,"采样时间","2025.10.6","2025.10.6","2025.10.6","2025.10.6","2025.10.6"]
[null,null,"样品形状","无色透明","无色透明","无色透明","无色透明","无色透明"]
["一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","不应检出","合格"]
[2,"菌落总数","CFU/mL","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","≤100","合格"]
[3,"色度","度","<5","<5","<5","<5","<5","≤15","合格"]
[4,"浑浊度","NTU",0.17,0.21,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.22,0.22,"≤1","合格"]
[5,"臭和味","/","0级","0级","0级","0级","0级","无异臭、异味","合格"]
[6,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L",{"v":1.499876,"d":"1.50"},{"v":1.5488024,"d":"1.55"},{"v":1.37756,"d":"1.38"},{"v":1.4264864,"d":"1.43"},{"v":1.6955816,"d":"1.70"},"≤3","合格"]
["二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标"]
[7,"游离氯","mg/L",0.32,0.42,0.24,0.28,0.31,"0.05~2","合格"]
["备注："]
["1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。"]

{"sheet":"管网水月报-43+3项","index":2,"n_rows":56,"n_cols":6,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[4,0,4,4],[44,0,44,4],[49,0,49,5],[53,0,53,4],[54,0,54,4],[55,0,55,4]]}
["吴江区管网末梢水水质月报（2025.10）"]
["序号","检测项目名称","采样地点","双塔桥村","《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值","合格情况"]
[null,null,"采样时间","2025.10.06"]
[null,null,"样品形状","无色透明"]
["一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","未检出","不应检出","合格"]
[2,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","未检出","不应检出","合格"]
[3,"菌落总数","CFU/mL","未检出","≤100","合格"]
[4,"砷","mg/L",0.0006,"≤0.01","合格"]
[5,"镉","mg/L","<0.0005","≤0.005","合格"]
[6,"铬（六价）","mg/L","<0.004","≤0.05","合格"]
[7,"铅","mg/L","<0.0025","≤0.01","合格"]
[8,"汞","mg/L","<0.00004","≤0.001","合格"]
[9,"氰化物","mg/L","<0.002","≤0.05","合格"]
[10,"氟化物","mg/L",0.363,"≤1.0","合格"]
[11,"硝酸盐（以N计）","mg/L",0.129,"≤10","合格"]
[12,"三氯甲烷","mg/L",0.000699,"≤0.06","合格"]
[13,"一氯二溴甲烷","mg/L",0.000314,"≤0.1","合格"]
[14,"二氯一溴甲烷","mg/L",0.000374,"≤0.06","合格"]
[15,"三溴甲烷","mg/L",6.9e-05,"≤0.1","合格"]
[16,"三卤甲烷","/",0.02,"≤1","合格"]
[17,"二氯乙酸","mg/L","<0.0037","≤0.05","合格"]
[18,"三氯乙酸","mg/L","<0.0044","≤0.1","合格"]
[19,"溴酸盐","mg/L","<0.005","≤0.01","合格"]
[20,"亚氯酸盐","mg/L","<0.0024","≤0.7","合格"]
[21,"氯酸盐","mg/L",0.009,"≤0.7","合格"]
[22,"色度","度","<5","≤15","合格"]
[23,"浑浊度","NTU",0.24,"≤1","合格"]
[24,"臭和味","/","0级","无异臭、异味","合格"]
[25,"肉眼可见物","/","无","无","合格"]
[26,"pH","/",7.52,"6.5～8.5","合格"]
[27,"铝","mg/L",0.072,"≤0.2","合格"]
[28,"铁","mg/L","<0.03","≤0.3","合格"]
[29,"锰","mg/L","<0.01","≤0.1","合格"]
[30,"铜","mg/L","<0.05","≤1.0","合格"]
[31,"锌","mg/L","<0.05","≤1.0","合格"]
[32,"氯化物","mg/L",51.6,"≤250","合格"]
[33,"硫酸盐","mg/L",56.8,"≤250","合格"]
[34,"溶解性总固体","mg/L",196,"≤1000","合格"]
[35,"总硬度（以CaCO3计）","mg/L",150,"≤450","合格"]
[36,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L",1.37,"≤3","合格"]
[37,"氨（以N计）","mg/L","<0.02","≤0.5","合格"]
[38,"总α放射性","Bq/L","<0.005","≤0.5","合格"]
[39,"总β放射性","Bq/L",0.18,"≤1","合格"]
["二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标"]
[40,"游离氯","mg/L",0.29,"0.05~2","合格"]
[41,"总氯","mg/L",0.37,"0.5~3","合格"]
[42,"臭氧","mg/L","/","/","/"]
[43,"二氧化氯","mg/L","/","/","/"]
["三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标"]
[44,"高氯酸盐","mg/L","<0.007","<0.005","合格"]
[45,"2,4,6-三氯酚","mg/L","<0.0004","<0.00040","合格"]
[46,"二氯甲烷","mg/L","<0.00012","<0.00199","合格"]
["备注："]
["1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。"]