{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["11月"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"11月","index":0,"n_rows":16,"n_cols":25,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,24],[15,0,15,19]]}
["2025年11月水环境质量状况数据"]
[null,"年度","月","日","pH值     （无量纲）","溶解氧（mg/L）","高锰酸盐指数（mg/L）","化学需氧量（mg/L）","五日生化需氧量（mg/L）","氨氮（mg/L）","总磷（mg/L）","铜（mg/L）","锌（mg/L）","氟化物（mg/L）","硒（mg/L）","砷（mg/L）","汞（mg/L）","镉（mg/L）","六价铬（mg/L）","铅（mg/L）","氰化物（mg/L）","挥发酚（mg/L）","石油类（mg/L）","阴离子表面活性剂（mg/L）","硫化物（mg/L）"]
["王江泾",2025,11,1,8,5.4,3.4,"/","/",0.14,0.076,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["界标",2025,11,1,8,8.1,2.3,"/","/",0.09,0.053,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["平望新运河大桥",2025,11,10,7,6.1,2.7,12.8,"/",0.32,0.055,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/",0.005,"/","/"]
["太浦闸",2025,11,3,8,8,2.8,9.2,0.8,0.05,0.04,0.00173,0.00313,0.4,"0.0004L",0.0005,"0.00004L","0.00005L","0.004L","0.00009L","0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["瓜泾口西",2025,11,1,8,9,2.7,"/","/",0.02,0.017,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["苏嘉杭高速太浦河桥",2025,11,3,8,7.8,3.2,9.5,1.2,0.18,0.057,0.0025,0.006,0.42,0.0002,0.0007,2e-5,2.5e-5,0.002,0.00101,0.0005,0.0005,0.005,0.01,0.005]
["元荡湖口",2025,11,17,7,7.6,4,17.5,"/",0.18,0.09,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["戗港",2025,11,10,7.4,7.3,3.2,9.8,1.4,0.08,0.03,0.00091,0.00458,0.39,"0.0004L",0.001,"0.00004L","0.00005L","0.004L",0.00027,"0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["新开路桥",2025,11,14,7.3,7.3,3.1,14,1.2,0.1,0.03,0.00089,0.00249,0.39,"0.0004L",0.0007,"0.00004L","0.00005L","0.004L",0.00017,"0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["三船路河桥",2025,11,7,7.4,7.4,3.2,10.6,1.6,0.09,0.03,0.00095,0.0041,0.4,"0.0004L",0.0006,"0.00004L","0.00005L","0.004L",0.0001,"0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["八荡河大桥",2025,11,4,7.7,7.8,3.1,11.5,1.2,0.14,0.06,0.00103,0.00238,0.46,"0.0004L",0.0007,"0.00004L","0.00005L","0.004L","0.00009L","0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
[]
[]
["备注：以上断面数据均由苏州市环境监测中心环境质量监测数据综合管理平台导出"]